Cechy produktu

* Czujnik dymu o wysokiej czułości
* Wbudowany sensor termiczny, funkcja informująca

o wysokiej temperaturze

* Bezprzewodowy alarm
* Manualne wyciszanie oraz tryb ręcznego testowania
* Alarm świetlny i dźwiękowy

Parametry techniczne

Zasilanie: DC3 (CR123A 3V bateria litowa)

Napięcie statyczne:

Napięcie alarmu:


Czułość na dym: II stopień

Zakres działania czujnika temperatury:

Obszar działania: 100m (na zewnątrz)

Temperatura pracy: 

Maksymalna wilgotność środowiska pracy: , bez zamarzania

Głośność syreny alarmowej: >75dB


Częstotliwość: 433 MHz/1527 IC/330K (opór drgań)

Niskie napięcie czujki: w przypadku niskiego napięcia 24 godziny


czujka wyśle sygnał z kodem informującym o niskim napięciu.

Żywotność baterii: 3-5 lat

Parametry techniczne



Tryb cichy oraz testowanie urządzenia

Wykres montażowy

